Перечень замечаний   
к проекту приказа МВД России   
"Об утверждении Криминалистических требований к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия,   
а также патронов к нему"

| №п/п | Номера пунктов приложения к приказу | Редакция проекта приказа | Предлагается | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 (исключения из области применения) | Настоящие Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему устанавливают обязательные к соблюдению специальные технические параметры гражданского, служебного оружия, патронов к нему **(за исключением оружия, имеющего культурную ценность, в том числе копий старинного (антикварного) оружия и реплик старинного (антикварного) оружия).** | Исключить распространение криминалистических требований **на продукцию, производимую только для экспорта.** Дополнить пункт 1 указанной нормой. | В соответствии с п.7 ст.6 Федерального закона "Об оружии" на территории Российской Федерации запрещается продажа, передача, приобретение оружия и патронов к нему, производимых только для экспорта. |
|  | 1 (исключения из области применения) | Настоящие Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему устанавливают обязательные к соблюдению специальные технические параметры гражданского, служебного оружия, патронов к нему **(за исключением оружия, имеющего культурную ценность, в том числе копий старинного (антикварного) оружия и реплик старинного (антикварного) оружия).** | Исключить распространение криминалистических требований **на продукцию, выпущенную в обращение на территории Российской Федерации до вступления в силу настоящего проекта приказа МВД России.** Дополнить пункт 1 указанной нормой. | В соответствии с п.1 ст.6 Федерального закона "Об оружии" на территории Российской Федерации запрещается оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему, имеющих технические характеристики, не соответствующие криминалистическим требованиям. При отсутствии предлагаемого исключения все изделия, находящиеся в обращении на территории Российской Федерации, должны быть приведены в соответствие с вновь вводимыми кримтребованиями или изъяты из оборота. |
|  | 2 (основные понятия и термины) | механическая обработка — обработка поверхности детали с применением какого-либо инструмента | механическая обработка — обработка поверхности детали, при которой осуществляется удаление металла с применением какого-либо инструмента | Приведение понятия в соответствие с общепринятым. Применение инструмента для обработки поверхности не является достаточным идентифицирующим условием. |
|  | 2 (основные понятия и термины) | тип патрона — конструкция патрона, характеризующаяся основными размерными характеристиками и свойствами (предназначенностью) | Дать определения понятий "размерные характеристики", "свойства патрона", "предназначенность патрона",  либо использовать определение термина по ГОСТ Р 50530‑2015 "тип патрона — патроны, характеризуемые одним и тем же обозначением". | Не существует общепринятой классификации патронов "тип/ конструкция/ предназначенность".  Патроны одного обозначения могут иметь существенно различающиеся свойства и предназначение, их разделение на разные типы нецелесообразно. |
|  | 2 (основные понятия и термины) | Отсутствует | Дополнить понятием "комплекс признаков, достаточный для идентификации оружия". | Термин отсутствует в Федеральном законе "Об оружии".  В приказе используется в пп.3.3, 3.4, 4.5, 5.8, 5.9, 6.8, 10.6, 11.6, 16.7, 22.5, 23.5, 23.6, 24.7, 25.6, 26.3, 26.4. |
|  | 2 (основные понятия и термины) | Отсутствует | Дополнить понятием "гладкая (ровная) поверхность канала ствола". | Новый специальный криминалистический параметр оружия, введенный в Федеральный закон "Об оружии" и требующий конкретизации и методов оценки. |
|  | 2 (основные понятия и термины) | Отсутствует | Дополнить понятием "вращательное движение снаряда вокруг своей оси". | Новый специальный криминалистический параметр оружия, введенный в Федеральный закон "Об оружии" и требующий конкретизации, значений и методов оценки. |
|  | 3.1  4.1  5.4  6.4  22.1  23.1  24.4 | Не должно иметь в конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы или глушителей звука выстрела. | Не должно иметь в конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы. | Приведение в соответствии с п.3 ст.6 Федерального закона "Об оружии" на территории Российской Федерации запрещается установка на гражданском и служебном оружии приспособлений для бесшумной стрельбы.  Глушитель, по межгосударственному стандарту ГОСТ 28653‑2018 — "дульное устройство стрелкового оружия, предназначенное для уменьшения силы звука при выстреле", но не приспособление для бесшумной стрельбы. |
|  | 3.2  4.2  5.6  6.6  22.3  23.3  24.6 | Не должно иметь УСМ, выполненный в виде сборочной единицы, позволяющий в результате внесения обратимых изменений в конструкцию оружия заменить его… | Исключить или по-иному сформировать требование. | Общеприняты во всем мире спортивные и охотничьи модели оружия со съемными УСП, но не один из них не позволяет вести автоматический огонь. Все они предназначены для изменения характеристик спуска. |
|  | 3.3  3.4  4.5  5.8  5.9  6.8  10.6  11.6  16.7  22.5  23.5  23.6  24.7  25.6 | Должно образовывать… комплекс признаков, достаточный для идентификации оружия | Конкретизировать или пояснить в разделе 2, или дать ссылку на нормативный документ, определяющий данный комплекс признаков. | Производители оружия должны иметь возможность предварительно проверить выполнение ими указанного технического параметра. |
|  | 5.1  6.1  24.1 | Не должно иметь в конструкции ствол длиной от дульного (переднего торца направляющей части канала ствола) до казенного среза… | Не должно иметь в конструкции ствол длиной от казенной части до дульного (переднего торца направляющей части канала ствола)… | Приведение в соответствие с абзацем 2 п.1 ст.6 Федерального закона "Об оружии". Длина ствола измеряется "…от его казенной части…". |
|  | 5.3  6.3  24.3 | …при этом сохранять способность к производству выстрелов. | …при этом не терять возможность производства выстрела | Приведение в соответствие с текстом п.1 ст.6 Федерального закона "Об оружии". |
|  | 5.5  6.5  22.2  23.2  24.5 | Не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность установки (использования) патронных лент, а также… | Исключить слова "… пулеметных лент…". | Вводит ограничения, не предусмотренные в ст.6 Федерального закона "Об оружии". |
|  | 5.5  6.5  22.2  23.2  24.5 | Не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность установки (использования)… магазинов или барабанов боевого ручного стрелкового, спортивного огнестрельного оружия вместимостью более 10 патронов. | Исключить. | Невозможность технической реализации.  При принятии данного требования 100% охотничьего и служебного оружия с магазинным питанием становятся незаконным.  Это означает разоружение всех охранных структур и двух миллионов охотников. |
|  | 7.1  8.1  9.1 | Не должно быть изготовлено из огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового, сигнального, пневматического оружия и конструктивно сходного с оружием изделия. | Исключить. | Ограничение отсутствует в Федеральном законе "Об оружии". |
|  | 7.2 | Должно иметь отличия от огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового или сигнального оружия по типу применяемого патрона. | Должно иметь отличия от огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения или газового оружия по типу применяемого патрона. | Уточнение формулировки требования.  В соответствии со ст.1 Федерального закона "Об оружии" списанное охолощенного оружие предназначено для использования патронов светозвукового действия, а такой патрона предназначен для сигнального оружия. |
|  | 7.5  7.6  7.7 | Описание требований к списанному охолощенному оружию. | Исключить. | Противоречит ст.1 Федерального закона "Об оружии": "списанное оружие — огнестрельное оружие,… которое предназначено для использования при осуществлении культурной и образовательной деятельности с возможностью имитации выстрела. |
|  | 10.5  11.4  16.6  25.5 | Не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность производства выстрелов металлическими снарядами, в результате чего им сообщается удельная кинетическая энергия более 0,5 Дж/мм2. | Дополнить кримтребования методикой измерений, исследований, испытаний или указать нормативный документ с соответствующей методикой. | Производители оружия должны иметь возможность предварительно проверить выполнение ими указанного технического требования. |
|  | 10.1  11.1  16.1  25.1 | 10.1. Не должно быть изготовлено из огнестрельного оружия посредством его переделки или использования основных частей. | Не должно быть изготовлено из основных частей боевого ручного стрелкового оружия, служебного огнестрельного и списанного оружия. | Приведение в соответствии с абзацем 6 ст.16 Федерального закона "Об оружии" "…запрещается использовать основные части боевого ручного стрелкового оружия и служебного огнестрельного оружия…". |
|  | 10.3 | Не должно иметь конструкцию, позволяющую в результате внесения обратимых изменений отсоединить ствол от корпусной детали или затвора. Фиксация должна быть осуществлена стальными штифтами, не позволяющими без необратимых изменений их извлечение. | Исключить. | Нет технического обоснования введения данного ограничения.  Коррупциогенный фактор придания преимуществ лишь одному производителю. |
|  | 14.2 | Не должно без необратимых изменений конструкции (для оружия, предназначенного для стрельбы снарядами с дульной энергией не более 7,5 Дж) обеспечивать возможность производства выстрелов снарядами, в результате чего им сообщается кинетическая энергия более 7,5 Дж. | Необходимо иное специальное техническое требование. | Невозможность технической реализации.  При принятии данного требования 100% пневматического оружия с энергией не более 7,5 Дж становятся незаконным. |
|  | 16.4 | Не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность имитации выстрела, сопровождающейся истечением направленной газопороховой струи из дульного среза ствола. | Исключить. | Противоречит ст.1 Федерального закона "Об оружии":  "сигнальное оружие — оружие, конструктивно предназначенное только для подачи световых, дымовых или звуковых сигналов", что требует произвести выстрел, а не его имитацию специальным снаряжением. |
|  | 26.2 | Не должны иметь в своей конструкции пуль с сердечниками из стали или ее сплавов. | Патроны к служебному оружию не должны иметь в своей конструкции пуль с сердечниками твердостью более 56 HRC. | Конкретизация требований. |
|  | 26.3  26.4 | …содержащих комплекс признаков, достаточный для идентификации оружия. | Конкретизировать или пояснить в разделе 2, или дать ссылку на нормативный документ, определяющий данный комплекс признаков. | Производители патронов должны иметь возможность предварительно проверить выполнение ими указанного технического требования. |
|  | 2. | Для целей настоящих Криминалистических требований применяются следующие основные понятия и термины:  корпусная деталь – деталь (конструктивно объединенные детали), объединяющая части и механизмы оружия в одно целое для его функционирования (ствольная и затворная коробки, рамка, короб, колодка либо коробка оружия переломной конструкции);  обратимые изменения конструкции – изменения целостности конструкции сборочной единицы или изделия, обеспечивающие их повторную сборку (приведение) в исходное состояние без нанесения повреждений или деформаций составляющим её частей, а также разрушения связывающих их соединений;  необратимые изменения конструкции – изменения целостности конструкции сборочной единицы или изделия, не обеспечивающие их повторную сборку (приведение) в исходное состояние без нанесения повреждений или деформаций составляющим её частей, а также разрушения связывающих их соединений;  механическая обработка – обработка поверхности детали с применением какого-либо инструмента;  неразъемная сборочная единица – конструктивно объединенные между собой детали с помощью неразъемных видов сборочных соединений (например, сваркой, пайкой, опрессовкой, глухим штифтованием, клепкой), разборка которых возможна только с необратимыми изменениями;  тип патрона – конструкция патрона, характеризующаяся основными размерными характеристиками и свойствами (предназначенностью). | Исключить | Проектом приказа вводятся термины и понятия, **которые не предусмотрены нормативными правовыми актами регламентирующими оборот оружия и законодательством о техническом регулировании:**  Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ, далее − «ФЗ «Об оружии», статьей 1 которого установлены соответствующие понятия;  Межгосударственный стандарт ГОСТ 28653-2018 «Оружие стрелковое. Термины и определения»;  Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51888-2002 «Оружие гражданское и служебное огнестрельное и газовое. Классификация»;  Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51215-98 «Оружие холодное. Термины и определения».  В соответствии с положениями статей 3 и 6 ФЗ «Об оружии», на территории РФ запрещается оборот гражданского и служебного оружия, технические характеристики которого не соответствуют Криминалистическим требованиям МВД России.  Кроме того следует учитывать, что в соответствии с изменениями, внесенными в статью 7 ФЗ «Об оружии», которые вступят в силу с 29.06.2022 г., обязательное подтверждение соответствия гражданского и служебного оружия возможно только при наличии заключения МВД России о соответствии указанного оружия Криминалистическим требованиям МВД России.  Из вышеизложенного следует, что Криминалистические требования должны руководствоваться терминами и понятиями, определенными в вышеуказанных нормативных правовых актах.  Примечание: В текущей редакции Криминалистических требований утвержденных Приказом МВД России № 429 от 30.06.2017 г. сказано, что в них используются понятия определенные ФЗ «Об оружии» ‒ пункт 2.  **Таким образом включение в Проект Криминалистических требований понятий и терминов, отсутствующих ФЗ «Об оружии» не соответствует положениям ФЗ «Об оружии», следовательно пункт 2 и вытекающие из него пункты 5.2., 5.3, 6.1, 6.2. Проекта Криминалистических требований подлежат исключению.** |
|  | 3.2., 4.2., 5.6., 6.6. | **гражданское оружие (спортивное и охотничье):**  3.2. Не должно иметь ударно-спусковой механизм, выполненный в виде сборочной единицы, позволяющий в результате внесения обратимых изменений в конструкцию оружия заменить его на ударно-спусковой механизм с возможностью автоматической стрельбы.  4.2. Не должно иметь ударно-спусковой механизм, выполненный в виде сборочной единицы, позволяющий в результате внесения обратимых изменений в конструкцию оружия заменить его на ударно-спусковой механизм с возможностью автоматической стрельбы.  5.6. Не должно иметь ударно-спусковой механизм, выполненный в виде сборочной единицы, позволяющий в результате внесения обратимых изменений в конструкцию оружия заменить его на ударно-спусковой механизм с возможностью автоматической стрельбы.  6.6. Не должно иметь ударно-спусковой механизм, выполненный в виде сборочной единицы, позволяющий в результате внесения обратимых изменений в конструкцию оружия заменить его на ударно-спусковой механизм с возможностью автоматической стрельбы. | Исключить | Во-первых, как уже было отмечено выше Криминалистические требования не вправе вводить дополнительные термины ‒ термин *обратимые изменения конструкции* не предусмотрен нормативными правовыми актами регламентирующими оборот оружия и законодательством о техническом регулировании. Кроме того в указанных документах также отсутствует понятие *сборочная единица.*  Во-вторых, реализация данных положений приведет, к тому, что изготовители (импортеры) оружия, для получения заключения о соответствии оружия Криминалистическим требованиям МВД России в рамках подтверждения соответствия оружия будут вынуждены исключить возможность владельцем оружия снятия и замены ударно-спускового механизма. Это будет нарушать права владельцев оружия на самостоятельный ремонт и замену ударно-спускового механизма, предусмотренный частью 4 статьи 16 ФЗ «Об оружии», в соответствии с которой ремонт и замена не основных частей огнестрельного оружия (статьей 1 ФЗ «Об оружии» определен перечень основных частей: ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) может производиться владельцем оружия самостоятельно.  В-третьих, следует учитывать, что статьей 3 ФЗ «Об оружии» предусмотрено, отсутствие у гражданского оружия возможности вести огонь очередями. |
|  | 5.5., 6.5. | **гражданское оружие (охотничье):**  5.5. Не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность установки (использования) патронных лент, а также магазинов или барабанов боевого ручного стрелкового, спортивного огнестрельного оружия вместимостью более 10 патронов.  6.5. Не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность установки (использования) патронных лент, а также магазинов или барабанов боевого ручного стрелкового, спортивного огнестрельного оружия вместимостью более 10 патронов. | Исключить | Во-первых, как уже было отмечено выше Криминалистические требования не вправе вводить дополнительные термины ‒ термин *необратимые изменения конструкции* не предусмотрен нормативными правовыми актами регламентирующими оборот оружия и законодательством о техническом регулировании.  Во-вторых, статьей 3 ФЗ «Об оружии» установлено ограничение на емкость магазина (барабана) гражданского оружия в 10 патронов (за исключением спортивного оружия). Ограничений емкости патронных лент ФЗ «Об оружии» не предусмотрено.  В-третьих, ФЗ «Об оружии» (статья 1) предусмотрено, что ограничения гражданского оружие, распространяются также и на основные части указанного оружия, к которым не относятся магазины. Таким образом Криминалистические требования МВД России не вправе вводить ограничения к магазинам гражданского оружия, так как последние не являются основными частями огнестрельного оружия. |
|  | 3.1., 4.1., 5.4., 6.4 | **Гражданское оружие:**  3.1. Не должно иметь в конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы или глушителей звука выстрела.  4.1. Не должно иметь в конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы или глушителей звука выстрела.  5.4. Не должно иметь в конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы или глушителей звука выстрела.  6.4. Не должно иметь в конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы или глушителей звука выстрела. | Исключить запрет на установку на гражданском оружии ***глушителей звука выстрела.*** | Статьей 6 ФЗ «Об оружии» предусмотрен запрет на установку на гражданском и служебном оружии только приспособлений для бесшумной стрельбы. Запрет на установку глушителей звука выстрела в ФЗ «Об оружии» отсутствует.  Кроме того, за установку на гражданском и служебном оружии приспособлений для бесшумной стрельбы установлена административная ответственность статьей 20.9 КоАП РФ.  Указанные положения Проекта Криминалистических требований подлежат корректировке в целях приведения их в соответствии с нормативными правовыми актами, имеющими большую юридическую силу, в части исключения запрета на установку на гражданском оружии *глушителей звука выстрела*.  В свою очередь необходимо отметить, что пунктом 245 статьи 2 Межгосударственного стандарта ГОСТ 28653-2018 «Оружие стрелковое. Термины и определения» дано определения глушителя звука выстрела, из которого следует, что данные изделия не являются приспособлениями для бесшумной стрельбы:  *«245* ***глушитель звука выстрела стрелкового оружия:*** *Дульное устройство стрелкового оружия, предназначенное для уменьшения силы звука при выстреле. »* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |